{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,4],[23,0,23,4]]}
["2025年江苏东方水务有限公司部分仪器仪表\n检测清单"]
["序号","仪器名称","型号规格","数量","备注"]
[1,"电子天平","ME204",1,"（1）：外观检测\n（2）：称量校准\n（3）：偏载校准"]
[2,"哈希分光光度计","DR6000",1,"（1）：紫外光区波长校准\n（2）：紫外光区透射比校准\n（3）紫外光区噪声校准\n（4）：可见光区波长校准\n（5）：可见光去透射比校准\n（6）：可见光区噪声校准"]
[3,"箱式电阻炉","SX2-4-10Z",1,"（1）：温度校准"]
[4,"台式pH计","PHS-3C",1,"（1）：显示单元分辨力校准\n（2）：电计电压校准\n（3）ph示值校准"]
[5,"生化培养箱","LRH-250",1,"（1）：温度"]
[6,"电热鼓风干燥箱","GZX-9070MBE",1,"（1）：温度"]
[7,"显微镜","CX23",1,"（1）：物镜放大倍数校准\n（2）：读书示值校准"]
[8,"COD消解仪","RC-108型",1,"（1）：cod示值\n（2）：重复性\n（3）：稳定性"]
[9,"硫化氢仪表","iTRANS/0-100PPM",2,"出三组数据；重复性；响应时间"]
[10,"硫化氢仪表","YA-D200/0-100PPM",1,"出三组数据；重复性；响应时间"]
[11,"硫化氢仪表","KB-501SG",2,"出三组数据；重复性；响应时间"]
[12,"氨气仪表","KB-501SG",2,"出三组数据；重复性；响应时间"]
[13,"四合一气体检测仪","ALTAIR 4X",1,"测甲烷、氧气、一氧化碳、氨气"]
[14,"多种气体检测仪","E400",2,"硫化氢、氨气"]
[15,"压力蒸汽灭菌锅","上海博迅 YXQ-LS-18SI  手提式压力蒸汽灭菌锅",2,"（1）：压力校准\n（2）：温度校准\n（3）：含压力表"]
[16,"无菌操作台","苏州净化，SW-CJ-1F,1050mm*680mm",1,"（1）：洁净度校准\n（2）：噪声校准\n（3）：照度校准\n（4）：振动校准\n（5）：气流校准\n（6）：紫外灯校准"]
[17,"压力蒸汽灭菌锅","上海申安，DSX-24L手提式",1,"（1）：压力校准\n（2）：温度校准\n（3）：含压力表"]
[18,"恒温培养箱","上海一恒,DHP-9082",1,"温度校准"]
[19,"隔水式培养箱","上海一恒,GHP-9080",1,"温度校准"]
[20,"便携溶氧仪","雷磁JPB-607A",1]
[{"$nulls":3},{"$f":"SUM(D3:D22)","v":25}]
["注：年度校准项目中含有压力表均需一年内检测二次。"]